# 

# Heatzy Pilote Pro : Description des points de données

Ce document présente l’ensemble des points de données accessibles via les API du module Heatzy Pilote Pro.

## Description des paramètres

* Paramètre : Le point de donnée accessible via l’API
* Type (valeur) : Le type de donnée accepte par l’API (nombre entier, booléen, texte) ainsi que les valeurs min-max acceptées par l’API.
* Écriture : La capacité d’écriture ou non de la valeur. (écriture ou lecture seule)

| **Parameter** | **Type** | **Écriture** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| mode | Enum (0-5) | écriture | Modes de chauffe. (en mode manuel)  0 : confort  1 : éco  2 : hors-gel  3 : arrêt  4 : confort-1  5 : confort-2 |
| cur\_mode | Enum (0-5) | lecture seule | Modes de chauffe actuel.  0 : confort  1 : éco  2 : hors-gel  3 : arrêt  4 : confort-1  5 : confort-2 |
| heating\_state | Bool (0-1) | lecture seule | Indique si la température cible a été atteinte. |
| cur\_signal | Enum (0-5) | lecture seule | Commande fil pilote actuellement envoyée au radiateur. (selon l’algorithme de gestion de température du Pilote Pro)  0 : confort  1 : éco  2 : hors-gel  3 : arrêt  4 : confort-1  5 : confort-2 |
| timer\_switch | Bool (0-1) | écriture | Activation du mode programmation. |
| derog\_mode | Enum (0-3) | écriture | Bascule entre les différentes dérogations.  0 : pas de dérogation  1 : mode vacances  2 : mode boost  3 : détection de presence |
| derog\_time | Int (0-255) | écriture | Temps restant à la dérogation en cours.  En mode vacances : Le temps est compté en jours  En mode boost : Le temps est compté en minutes |
| window\_switch | Bool (0-1) | écriture | Activation de la détection de fenêtre ouverte. |
| cur\_temp | Int (0-65535) | lecture seule | Température de la pièce, lue par le capteur du Pilote Pro.  La température est exprimée en dixièmes de degrés. |
| cft\_temp | Int (0-65535) | écriture | Consigne de température du mode confort.  La température est exprimée en dixièmes de degrés.  Plage de réglage : 15-30°C |
| eco\_temp | Int (0-65535) | écriture | Consigne de température du mode éco.  La température est exprimée en dixièmes de degrés.  Plage de réglage : 10-19°C |
| temp\_set\_step | Bool (0-1) | écriture | Fonction liée à l’interface physique du Pilote Pro.  Le pas de réglage bascule entre 1°C et 0,5°C |
| com\_temp | Int (0-100) | écriture | Étalonnage de la température du capteur.  La température est exprimée en dixièmes de degrés.  0 : -5°C,  50 : pas de changement  100 : +5°C |
| cur\_humi | Int (0-100) | lecture seule | Taux d’humidité de l’air dans la pièce (%). |
| boost\_switch | Bool (0-1) | écriture | Obsolète |
| boost\_time | Int (0-255) | écriture | Obsolète |
| lock\_switch | Bool (0-1) | écriture | Activation du verrouillage. |
| time\_week | Int (1-7) | écriture | Jour de la semaine actuel. |
| time\_hour | Int (0-24) | écriture | Heure de la journée actuelle, comptée en tranches de 30 minutes.  00 : 00h00  01 : 00h30  02 : 01h00  …  14 : 07h00  15 : 07h30  … |
| time\_min | Int (0-255) | écriture | Obsolète |
| data1 | Int (0-255) | écriture | Non utilisé |
| data2 | Int (0-255) | écriture | Non utilisé |
| pX\_dataY | Int (0-255) | écriture | Modes de chauffage définis dans le programme.  X : Jour de la semaine (1-7 : lundi-dimanche)  Y : Heure de la journée, par tranches de 2 heures (0-12)  Codage de la valeur :  L'appareil utilise 2 octets pour chaque mode enregistré dans le programme.  00 : confort  01 : éco  10 : hors-gel  Il concatène ensuite 4 modes en une valeur de 8 octets.  Les octets sont liés de droite à gauche, dans l'ordre chronologique.  Exemple 1 : data1 = 01 01 01 01  00h00=éco, 00h30=éco, 01h00=éco, 02h00=éco  Exemple 2 : 01 01 00 00  00h00=confort, 00h30=confort, 01h00=éco, 02h00=éco  Une fois que l'appareil a enregistré les données du programme dans une chaîne de 8 octets, il convertit la valeur en un nombre décimal.  Exemple 1 : data1 = 01 01 01 01  data1 = 85  Exemple 2 : data1 = 01 01 00 00  data1 = 80 |

## 

## Hiérarchie de fonctionnement

Un module Heatzy peut suivre 3 modes de fonctionnement :

* **Dérogation** : Ce mode de fonctionnement a la hiérarchie la plus élevée et force l'appareil à changer de mode en conséquence. En mode vacances, l'appareil sera réglé en mode hors-gel jusqu'à la fin de la dérogation. En mode boost, l'appareil sera réglé en mode confort jusqu'à la fin de la dérogation. Le mode Prog fonctionne toujours en arrière-plan, mais il est ignoré.
* **Programmation** : L'appareil peut suivre un programme hebdomadaire. En fonction du programme, l'appareil peut être réglé en mode confort, éco ou antigel. Le mode programme a une priorité relative. Si l'utilisateur souhaite changer de mode manuellement alors que l'appareil suit un programme, l'appareil changera de mode en fonction de l'entrée de l'utilisateur, mais ce changement de mode sera temporaire.
* **Manuel** : Dans cet état, l'appareil ne suit aucun automatisme. L'appareil ne changera de mode que si l'utilisateur interagit avec lui.

Copyright Heatzy 2024